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Пояснительная записка.
    Методические указания по выполнению практических работ рекомендованы обучающимся очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных в ФГОС и профстандарта.
задачи, обеспеченность занятий, краткое теоретическое и учебно-методические материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания для практической работы учащихся и инструкцию по ее выполнению.
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Темы практических работ.

	Название практических работ
	страницы

	Практическая работа №1 Тема:  Подготовительные работы при производстве облицовочных работ

	

	Практическая работа №2 Тема: Облицовка  горизонтальных поверхностей
	

	Практическая работа№3 Тема: Облицовка вертикальных поверхностей
	

	Практическая работ №4 Тема: Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
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Инструкция для учащегося по выполнению практических работ.
     Методические указания по выполнению практических работ разработаны Вам в помощь для подготовки к практическим работам, к их выполнению.

     Приступая к выполнению практических работ вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами(ФГОС), краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

     Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по проведению методике.

     Наличие положительной оценке по практическим работам необходимо для получения зачета, в случае отсутствие на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценке за практическую работу Вы должны найти  время для ее выполнения или пересдачи.
      Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при выполнении заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснения или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

     Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя.
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Практическая работа №1
Тема: Подготовительные работы при производстве облицовочных работ (провешивание поверхности)
Учебная цель: Формировать умение сортировать плитку, провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей.
Учебные задачи: Научиться правильно, подготавливать плитку под облицовку, провешивать поверхность;
Образовательные результаты, заявленные в ФГОС и профстандарте:

Учащийся должен

Знать:
- типы плиток и их назначение;
-сухие смеси и мастики;

-пригодность материалов и их расход;

-
Уметь: 
-контролировать качество подготовки и обработки поверхностей;

-провешивать поверхность;
-приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики;

-Контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
Ход практической работы.
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы.
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
3. Выполнить практическое задание.
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Обеспеченность занятия (средства обучения)

1.Рабочий лист по дисциплине.

2. инструменты для облицовочных работ.

3.Контрольно-измерительные инструменты.
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы
Рис. 3.5. Провешивание поверхности: Чтобы провесить стены, рабочему нужны отвес, шнур, мая ток, гвозди и переносной столик-подмости.
Провешивание стен выполняют в определенной последовател ности (рис. 3.5). От потолка на расстоянии 200... 250 мм, а отупи примыкающих стен на расстоянии 250... 300 мм забивают гвозди и 2. Их шляпки должны выступать из плоскости стены на 15 м т.е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забить гвоздей натягивают шнур. Если длина стены более 2 м, то забив ют промежуточные гвозди 3. Гвоздь 3 вбивают посередине натяг" того шнура так, чтобы его шляпка находилась на уровне шнур:
От шляпки гвоздя / опускают отвес, по которому в нижви углу стены забивают гвоздь 4 на высоте нижнего ряда будуш; облицовки, так чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь забивают посередине высоты стены. Его шляпка также долж> касаться шнура отвеса.
Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забив: гвозди 6, 7 а 8. При больших площадях поверхностей необходим забить промежуточный гвоздь. Для этого натягивают шнур по л; агонали стены от гвоздя 1 к гвоздю 6 и от гвоздя 2 к гвоздю 4. h пересечении шнуров забивают гвоздь 9, доводя шляпку гвоздя; шнура. После провешивания стены шляпки гвоздей будут нах< деться в одной плоскости.
1...9— гвозди; 10 — шнур, фиксирующий толщину растворной прослойки; 11 отвес
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Вопросы для закрепления теоретического материала
к практическому занятию.

1. Какие операции проводят при подготовке вертикальных поверхностей под облицовку?

2. В чем заключается подготовка бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей под облицовку?

3. Какие контрольно измерительные инструменты применяют при подготовительных работах при облицовке?

      4. Для чего проводят провешивание вертикальных поверхностей?
9
Задание для практической работы.
1.Укажите в таблице №1 по заданному рисунку последовательность провешивания стен.
Задание №1
Таблица №1
	№п\п
	Название приспособлений при провешивании стен

	№1
	1-9

	№2
	10

	№3
	11


Задание №2
1.Заполнить таблицу №2 Перечислить в таблице название всех вертикальных поверхностей под облицовочные работы.
Таблица №2
	№п/п
	Название вертикальных поверхностей под облицовочные работы

	№1
	

	№2
	

	№3
	

	№4
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Критерий оценивания при выполнении практических работ
	Критерий оценивания 
	Макс.балл
	баллы

	В соответствии с требованиями заполнена таблица №1
	2
	

	В соответствии с ГОСТ заполнена таблица №2
	2
	

	Ответы на вопросы выполнены правильно
	2
	

	Задание выполнено в установленное время
	2
	

	Итого:
	8
	


       Критерии соответствуют установленным правилам, которые вы должны соблюдать при выполнении практической работы.

        Наличие проявления признака оценивается 0,1 и 2 балла, формируется словами:
2 балла – «проявилось в полной мере»

1 балл- «проявилось частично»
0 баллов- «не проявилось».
Перевод баллов в оценку:

	Кол-во баллов
	Уровень освоения
	оценка

	8-баллов
	расширенный
	5 (отлично)

	6-баллов


	оптимальный
	4 (хорошо)

	4-балла 


	базовый
	3 (удовл.)

	Менее 4 баллов
	Ниже базового
	2 (неудовл)


11.

Практическая работа №2

Тема: Облицовка  горизонтальных поверхностей
Учебная цель: Формировать знания об облицовке горизонтальных поверхностей.

Учебные задачи: Научиться облицовывать горизонтальные поверхности.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Учащийся должен знать:

-виды плиток и их назначение;
-сухие смеси и их приготовление;

-гидроизоляционные материалы;
Уметь:
-Облицовывать горизонтальные поверхности;

-настилать полы прямыми рядами, диагональными рядами, из многогранных плиток, ковровой мозаики, 
- укладывать тротуарную плитку;
Ход практической работы:

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы.

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

3. Выполнить практическое задание.
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Обеспеченность занятия (средства обучения)

1.Рабочий лист по дисциплине;

2.Контрольно измерительные инструменты;
3. Раздаточный материал по теме.

Краткое теоретическое и учебно-методические материалы

по теме практической работы

Рис. 3.8. Проверка горизонтальности основания:
/ — уровень; 2 — неровности основания; 3 — деревянное правило
Ровность основания контролируется двухметровой рейкой. Про-1 светы между рейкой и поверхностью основания не должны пр. вышать 10 мм.
Горизонтальность основания проверяют рейкой с уровнем (ри* 3.8). Отклонение поверхности основания от горизонтали или зай данного уклона должно быть не более 1,2% от длины помещенш|
При устранении местных неровностей обнаруженные выпук​лости срубают, а впадины выравнивают цементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают] и заделывают раствором. Для лучшего сцепления растворной про-] слойки плиточных полов поверхность основания обрабатывают! стальными щетками, а бетонную подготовку насекают бороздами глубиной 3...5 мм. Непосредственно перед укладкой плитки осно-| вание увлажняют и грунтуют цементным молоком
13
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Вынесение отметок чистого пола.
Вопросы для закрепления теоретического материала
К практическому занятию:

1.Как готовят основания под полы из керамических плиток?

2. Что такое гидроизоляция?

3. Что такое уровень чистого пола?

4. Как контролируют ровность и горизонтальность поверхности цементно-песчанных стяжек.
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Задание для практического занятия.
1.Вынести отметку чистого пола.

2. Выполнить оклеечную гидроизоляцию пола.
Критерий оценивания при выполнении практической работы:
	Критерий оценивая
	Макс.балл
	баллы

	Знает как готовят основания под полы из керамических плиток.
	2
	

	Знает что такое гидроизоляция
	2
	

	Правильно может найти уровень чистого пола
	2
	

	Правильно контролируют ровность и горизонтальность поверхности цементно-песчанных стяжек.


	2
	

	Итого:
	8
	


      Критерий соответствует установленным правилам, которые вы должны соблюдать при выполнении практических.
                  Наличие проявления признака оценивается 0,1 и 2 балла, формируется словами:

2 балла- «проявилось в полной мере»,

1 балл- «проявилось частично»

0 баллов- «не проявилось»

Перевод баллов в оценку:
	Кол-во баллов
	Уровень усвоения
	оценка

	8 баллов
	расширенный
	5(отлично)

	6 баллов 
	оптимальный
	4(хорошо)

	4 балла
	базовый
	3(удов)

	Менее 3 баллов
	Ниже базового
	2(неудов)
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Практическая работа №3
Тема: «Облицовка вертикальных поверхностей»

Учебная цель: Формировать знания об облицовке вертикальных поверхностей.

Учебные задачи:

1. Научиться облицовывать вертикальные поверхности.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС.

Обучающийся должен знать: 
-Виды и назначение облицовок и назначение облицовок;

-правила приготовление растворов вручную;
-способы декоративной облицовки;

-виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и наружных поверхностей плитками.

Уметь: Облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн.
Ход практической работы:
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы;

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

3. Выполнить практическое задание.
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Обеспечить занятия (средства обучения):
1. Рабочие листы по профессии.

2. Контрольно-измерительные материалы.

3. Ручка, карандаш, линейка.
Краткое теоретическое и учебно-методические материалы
по теме практической работы.

Последовательность обли​цовки стен плитками на растворе:
1 — штыри; 2 — шнур, определяющий вертикальность облицовки; 3 — при​чальный шнур; 4 — деревянная рейка; 5 — маячная плитка; 6 — шнур для крепления причального шнура; 7 — облицовочная поверхность
[image: image4.jpg]87
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Вопросы для закрепления теоретического материала
К практическому занятию:

1. Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для облицовки стен керамическими плитками.

2. Назовите особенности облицовки стен с применением мастики.

3. Чем отличается облицовка стен способом «шов в шов» от облицовки стен способом «вразбежку»

4. Назовите особенности облицовки стен крупноразмерными элементами.
Задание для практического занятия:
      1.Расчитать количество материала на заданный объем работ площадью 12 м2
Инструкция по выполнению практической работы.
При выполнение задания вы должны определить:
1. основание на которое будет уложено облицовочное покрытие.

2. механизмы, инструменты и приспособления.

3. виды и размеры плиток.

4. применяемый материал.

Критерий оценивания при выполнении практической работы:
	Критерий оценивания
	Макс.балл
	баллы

	Знает инструменты и приспособления для облицовочных работ
	2
	

	Знает особенности мастик при облицовке стен
	2
	

	Отличает способы облицовки стен
	2
	

	Знает особенности облицовки стен крупноразмерными элементами
	2
	

	Итого:
	8
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Критерий соответствует установленным правилам, которые вы должны соблюдать при выполнении практической работы.

           Наличие проявления признака 0,1 и 2 балла, формулируются словами.

2 балла - проявилось в полной мере»

1 балл - «проявилось частично»

0 баллов - «не проявилось»

Перевод баллов в оценку:
	Кол-во баллов
	Уровень освоения
	оценка

	8 баллов
	расширенный
	5(отлично)

	6 баллов
	оптимальный
	4(хорошо)

	4 балла
	базовый
	3 (удовл.)

	Менее 3 баллов
	Ниже базового
	2(неудовл.)
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Практическая работа №4

Тема:  Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами;

Учебная цель: Формировать умение производить ремонт облицованной поверхности.
Учебные задачи:

Научиться производить ремонт облицованной поверхности.
Образовательные результаты, заявленные в ФГОС и профстандарта:
Обучающийся должен знать:
- правила ремонта облицовочной поверхности и смены облицованных плиток.
Уметь:

- осуществлять замену плиток на облицованной поверхности;

-осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;

Ход практической работы:

1.Повторить теоретический материал по теме практической работы.

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

3.Выполнить практическое задание.
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Обеспеченность занятия (средства обучения):

1.Рабочие листы
2.Инструменты и приспособления для ремонтных работ.

3.контрольно-измерительные инструменты.
Краткое теоретические и учебно-методические материалы
по теме практической работы.

           Требования к качеству облицовки стен
	Показатели
	Оценка качества

	
	«Отлично»
	«Хорошо»
	«Удовлетво​рительно»

	Допускаемые отклонения от плоскости при проверке
двухметровой рейкой, мм
	1
	1
	2

	Допускаемая ширина швов между плитками, мм, не более
	1,5
	2
	2,5

	Толщина уширенных швов, мм
	—
	3...4
	—

	Зазубрины в кромках плиток,
мм, не более
	—
	—
	0,5
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Вопросы для закрепления теоретического материала

к практическому заданию.

1. Перечислите основные дефекты и способы устранения при облицовочных работах вертикальных поверхностей?
2. Перечислите основные дефекты и способы устранения при облицовочных работах горизонтальных поверхностей?

3. Какие дефекты плиточных покрытий наиболее часто приходится устранять в процессе эксплуатации зданий?
4. Какие дефекты не допускаются на поверхности, облицованной рулонными синтетическими материалами?
Критерий оценивания при выполнении практической работы:
	Критерий оценивания
	Макс.балл
	баллы

	Выполняет работу по устранению дефектов при облицовочных работах стен
	2
	

	Выполняет работу по устранению дефектов при облицовочных работах пола
	2
	

	Знает основные дефекты которые возникают при эксплуатации зданий.
	2
	

	Знает какие дефекты не допускаются на поверхности при облицовке рулонными материалами.
	2
	

	Итого:
	8
	


Критерий соответствует установленным правилам, которые вы должны соблюдать при выполнении практической работы.
    Наличие проявление признака оценивается 0,1и 2 балла, формулируется словами:

Перевод баллов в оценку.

	Кол-во баллов
	Уровень усвоения
	Оценка

	8 баллов
	расширенный
	5 (отлично)

	6 баллов
	оптимальный
	4 (хорошо)

	4 балла
	базовый
	3 (удовл.)

	Менее 3 баллов
	Ниже базового
	2 (неудовл.)


22
Список используемой литературы.
Г.Г Черноус «Облицовочные работы» -М Академия, 2008 год

Облицовочные и плиточные работы- М Современная школа, 2009 год

Завражин Н.Н Отделочные работы-М Академия, 2006 год

Киреева Ю.И, Лазаренко О.В. Строительные материалы и изделия:

Дополнительные источники: Интернет-ресурсы.

23

